Setting für den MikroKopter


ARF-Setting
=> Dieses Setting nutzt 12 Kanäle
   und passt zum MK-Modellspeicher "ARF-Okto" für Graupner Sender
   (siehe auch Kanalzuteilung -> MK-Setting-ARF.pdf")

MK-Easy
=> Dieses Setting nutzt 16 Kanäle
   und passt zum MK-Modellspeicher "MK-Easy" für Graupner Sender
   (siehe auch Kanalzuteilung -> MK-Setting-Easy.pdf")