[avrdude-config]
;Programmer=avrispv2
;Port=usb
;Parameter=



;------
; Hier kann der Programmer und die Schnittstelle für avrdude definiert werden.
;
; Programmer : Name des Programmers lt. avrdude (z.B. ponyser, dt006, ...)
;
; Port       : Schnittstelle (z.B. com1, lpt1)
;
; Parameter  : zusätzliche Parameter für avrdude (siehe Doku zu avrdude)
;
;
; DEFAULT-Werte sind:
;      Programmer=ponyser
;      Port=eingestelle Schnittstelle aus MikroKopter-Tool
;      Parameter=(leer)

